Physikalisches Praktikum Klasse 9

E 2         Belastete Spannungsquelle

Aufgabe:

1. Untersuche den Zusammenhang zwischen Klemmenspannung und Belastung!

Vorbetrachtungen:

1.	Was bedeutet Leerlauf- bzw. Klemmenspannung einer Spannungsquelle?
2.	Zeichne einen Schaltplan zum Messen einer
	a) Leerlaufspannung
	b) Klemmspannung!
3.	Wie ändert sich vermutlich die Klemmspannung, wenn man den belastenden Widerstand vergrößert / verkleinert?
4.	Welche Geräte sind erforderlich, wenn man eine Schaltung nach 2b) aufbauen soll? (Im Stromkreis soll zusätzlich ein Stromstärkemesser eingebaut werden!)  Zeichne diesen Stromkreis!
5.	Als Belastungswiderstände stehen 22 - Widerstände zur Verfügung. Wie kann man damit 44 , 66 , 88 , 110  zusammenstellen?

Durchführung:

1.	Zeichne die Messwerttabelle ab!

Lastwiderstand R in 	Klemmenspannung UKl in V	Stromstärke I in A	
110			
88			
66			
44			
22			

2.	Baue die Schaltung aus Aufgabe 4 der Vorbetrachtungen auf und lasse sie vom Lehrer kontrollieren!
3.	Miss zunächst die Leerlaufspannung (I = 0 A)!
4.	Miss nun die Klemmenspannungen bei 110, 88 , 66 , 44 , 22  und die Stromstärken! (Achtung: Die Stromstärke darf maximal 1 A betragen!)
Trage die Messwerte in die Tabelle ein!

Auswertung:

1.	Stelle die Abhängigkeit der Klemmenspannung von der Stromstärke in einem U-I-Diagramm dar! (I als Abszisse und U als Ordinate)
2.	Wie ändert sich die Klemmenspannung, wenn sich die Stromstärke vergrößert?
3.	Überprüfe deine Vermutung von Aufgabe 3 der Vorbetrachtungen!
4.	Welche ähnlichen Erscheinungen hast du im Haushalt beim Einschalten elektrischer Geräte hoher Belastung beobachtet? Beschreibe!